**菏泽胡集镇尧都新城楼宇对讲系统工程**

**比价要求及报价说明**

1.需提供营业执照、身份证、特种作业证等材料。

2.施工范围：

尧都新城工程2期楼宇对讲系统综合布线含线材购买及甲供设备设备安装整体施工。

工程范围及施工内容：见附件

工期要求：工期30日历天。

3. 供货商报价时，需将单价及国家税务发票含税点分别标明。

4.报价单盖章有效，附有联系人姓名和联系电话。

5、请于2020年 11月 30日 10点前，密封好送至公司商务部。

联系人：李伟楠，联系电话：15653016090

**一、工程项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 7寸数字智能终端 | GL7-X4-43/AL | 冠林 | 台 | 208 | \*显示屏：4.3寸高清显示（高清玻璃面板） \*操作模式：触控快捷按键  \*免提可视对讲 \*接收多媒体信息  \*2防区报警接入1路门铃接入  \*被动召梯功能（配梯控器） \*供电方式：通过POE交换机供电 \*对讲功能：能够接听门口主机和围墙机呼叫，进行对讲和开锁功能 \*呼叫中心：呼叫管理中心机进行对讲； \*视频监控：监控权限内门口主机，可监视多台门口主机； |
| 2 | 数字彩色梯口机 | GL8-T3/AL | 冠林 | 台 | 11 | \*1080P摄像头，200万像素 \*4.3寸全真彩TFT屏， \*操作模式为：感触式按键 \*材质为铝拉丝与钢化玻璃面板 \*支持ID/IC卡刷卡、密码、维码扫描、\*联动室内报警撤防 \*支持Type A/B标准IC卡、CPU卡及二代身份证（可选） \*开锁密码数量10000组 \*支持IC/ID卡，卡容量50000张 \*访客呼叫拍照 \*挟持报警拍照 \*防挟持密码 \*门状态检测，延时关闭报警 \*梯口机防拆报警 \*中文显示，中文语音提示 \*人性化智能人体自动感应 |
| 3 | 梯口机电源 | GL-WY135/3 | 冠林 | 台 | 11 | 12V3A |
| 4 | 8口POE数字交换机(含电源） | GL7-SW18/AL | 冠林 | 台 | 30 | \*8台室内机接口 \*1个网络通讯接口 \*DC18〜24V供电 |
| 5 | 单元交换机 | 8口汇聚 | 国产 | 台 | 11 |  |
| 6 | 闭门器 | 280GB | 国产 | 把 | 11 |  |
| 7 | 弱电箱子 |  | 国产 | 个 | 41 |  |
|  | 施工费、辅材 |  |  |  |  |  |